柔性平面膜温场测定装置研制用柔性平面膜温场温度传感器采购需求
[bookmark: _Hlk6257390]（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：柔性平面膜温场测定装置研制用柔性平面膜温场温度传感器
[bookmark: _GoBack]2、预  算 价 格：8.88万元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
工业铂、铜热电阻检定规程
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．数量：20个
2．技术规格
温度范围：（10～80）℃；
分辨力：0.01℃；
精度：最大允许误差：±0.05℃；
室温阻值：≥50Ω；
测温区域直径：≤15 mm；
厚度尺寸：≤0.2mm
分辨力：0.01℃；
温度稳定性：±0.05℃；
响应时间：≤120ms；
耐老化：80℃恒温 200h；
测温漂移≤0.1℃；
抗振动：10～2000Hz 振动测试；
通道无断路、测温无跳变；
类型：Cu或合金；


（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：20个。
2.质 保 期：1年
3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。		
4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货，交付买方使用。
5.本项目实施地点：无锡市春新东路8号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
无

咨询电话：0510-82803584沈工

