人形机器人平衡测试台采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：人形机器人平衡测试台
2、预  算 价 格：8万元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

GB/T 44251-2024《腿式机器人性能及试验方法》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、技术要求

1.1、机器人测重误差≤20g；

1.2、测高误差≤1mm，可测量下落高度、撞击点高度、质心高度；

1.3、轻质软绳连接撞锤，质量≤撞锤质量的5%，连接撞锤与固定点；

1.4、撞锤：刚性圆球结构，质量称重误差≤20g;

1.5、适合试验人形机器人尺寸：90cm~170cm；

1.6、测试台配备电动升降装置，方便撞锤高度调节，控制系统工业级PLC，配备彩色7寸触摸屏；

1.7、测试台配备可移动底座，方便整个系统移动部署；

1.8、固定点：与水平行进面的位置关系全程保持不变；

1.9、水平行进面：水平、坚硬平整，摩擦系数要求0.75~1.0；

1.10、安全装置：急停按钮，过载保护；

1.11、电源：AC 220V/50HZ。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：1台
2.质 保 期：1年
3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个日历天内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。


4.交付使用时间：合同签订生效后4个月内，完成供货、安装、调试，交付买方使用。
5.本项目实施地点：无锡市锡山区蓉洋一路8号（无锡市检验检测认证研究院）。
（五）采购标的的其他技术、服务等要求：
无
技术咨询：刘工 ，咨询电话：0510-88222301
