采购需求
[bookmark: _Hlk6257390]（一）采购标需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：电机测试系统升级改造、高温试验箱升级改造
2、预  算 价 格： 8.08万
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否

（二）采购标需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》
QCT 792-2022《电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》
QB/T 2946-2022 《电动自行车用电动机及控制器》
QC/T 792-2022《电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》
（三）采购标需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、磁粉测功机技术要求
1.1电机测试系统技术指标
直流电压量程：不低于200V
直流电流量程：不低于100A
更新率：不低于100ms
电压电流精度：不低于0.5级
转矩采样率:不低于100KS/s
1.2 供电电源指标
输入电压：AC380V
输出电压范围：DC0-100V 
输出电压范围：DC0-100A
输出功率：不小于10KW
纹波噪声：CV≤0.2%
电源稳压率：满载：＜0.2%
1.3 功能要求
电机测试系统配套现场200N.m磁粉测功机使用，需适配现场设备接口，完成信号传输；
具备智能化测试功能，数据需通过网口传送至上位机；
测试软件具备手动、自动等测试方式，具有曲线分析、比较功能；软件运行在Windows10或Windows11操作系统下，采用绿色免安装版，无时间锁；
供电电源具备电压电流输出预制、过压过流设定、输出启动停止控制；采用液晶屏显示与无极编码器调节；通讯接口为网口，带电压补偿功能；
2、高低温实验箱（带电机测功机）技术要求：
2.1 升级要求：
温度试验箱最高温度由原来的100℃升级成150℃并更新程序；
现场线路调整并完成整体设备调试；

（四）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：2套
2.服务期：供货期30天
[bookmark: _GoBack]质保期1年
3.本项目实施地点：无锡市春新东路8号B栋1楼
4. 付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30日内甲方结清货款。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
设备方负责安装、调试、培训等服务，协助验收。
（六）采购标的验收标准：
1、货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其他指标；
2、验收标准根据有关规定及技术要求，原则上以通过计量检定或校准合格为准。
（七）采购标的其他技术、服务等要求：
招标价格包含设备运输、装卸、调试等费用。

技术咨询：虞工 18961779395
