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一、授权委托书

无锡市检验检测认证研究院：
[bookmark: _GoBack]   （报价人单位名称） 系中华人民共和国合法企业，特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目名称：             ）的比选，参与比选等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。
被授权人情况：
姓名：         性别：       年龄：          职务：
身份证号码：                电话：

              供应商名称（盖章）：
                               法定代表人（签字或盖章）：


授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件







二、报价清单 
	序号
	项目地址
	内容
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	储能检验检测中心A-01（江苏省无锡市新吴区新锦路101号）
	人工混凝土地面切割及混凝土层凿除，长1.7米，宽度0.6米，混凝土深度0.3米；
	1
	项
	
	 
	

	2
	
	人工基坑土层开挖，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.5米；
	1
	项
	
	 
	

	3
	
	蓄水池底面混凝土找平，长度1.7米，宽度0.6米，厚度20cm
	1
	项
	
	 
	

	4
	
	人工砌筑蓄水池，长度1.7米，宽度0.6米，深度0.6米，四周单砖砌筑（整体含砂浆抹灰）
	1
	项
	
	 
	

	5
	
	室内排水沟及原地面防水修复
	1
	项
	
	 
	

	6
	
	排水泵：工业自吸排污泵 功率≥1.5kw；最大流量≥25m³/h；最大扬程≥25米；进出口管径2寸，最大吸程≥8m，水位浮球自动控制，按防爆要求配线配管。
	1
	台
	
	 
	

	7
	
	排水管：镀锌钢管，管径75mm，壁厚3mm，含配件，固定件，打孔，孔洞封堵等所有辅件
	34.8
	米
	
	 
	

	8
	
	路面排管，含混凝土路面开挖、回填。宽度30cm，深度30cm。
	12
	米
	
	 
	

	9
	
	蓄水池盖板，材质铸铁，1.7*0.6
	1
	项
	
	 
	

	10
	
	专用垃圾车装车、外运、弃置等
	1
	车
	
	 
	

	11
	合计
	
	
	
	 
	


注：①以上价格含材料、人工、辅材、机械、安装、措施、调试、利润、规费、税金等所有费用。

三、资格要求相关资料
（复印件加盖公章）

1.具有独立承担民事责任的能力：供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件加盖公章，供应商如是允许以分支机构身份参加投标的，提供供应商分支机构的营业执照复印件加盖公章；
2.供应商须具备[市政公用工程(2015新标准)三级](含)以上和有效期内安全生产许可证复印件加盖公章；




