1530 型皮带传动重锤百叶负压轴流风机（工业排气扇）
采购需求
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（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1、采购设备名称：1530 型皮带传动重锤百叶负压轴流风机（工业排气扇）
2、预  算 价 格：4.2万元
3、供应商有无特定资格要求：无
4、是否强制节能产品：否
5、是否安全信息产品：否
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
GB/T 13274-2021《一般用途轴流通风机 技术条件》

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1．数量：9台
2．技术规格
外形尺寸：1530mm（长）*1530mm（宽）*400mm（厚）
风叶直径：1400 mm
传动方式：皮带
额定功率：1500 W
供电电压：380 V
风叶转速：430 r/min 
标准风量：55700 m³/min
噪音：≤65 dB (A)
电机转速：1400 r/min
材质：304不锈钢


（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
1.采购数量：9台。
2.质 保 期：1年
3.付款方式：合同签订生效后，货到且经甲方验收合格交付甲方使用，30个工作日内甲方结清货款。乙方应于甲方付款前，开具13%增值税专用发票，如因乙方开票迟延造成甲方付款迟延的，甲方付款期限相应顺延。
4.交付使用时间：合同签订生效后1个月内，完成供货，交付买方使用。
5.本项目实施地点：无锡市新吴区新韵北路72号（无锡市检验检测认证研究院）。

（五）其他：
1.窗洞尺寸：1550mm*1830mm
2.封边材料均应采用304不锈钢材质
[bookmark: _GoBack]3.主机供电电源线均应采用线槽敷设

